Wyjaśnienie do treści SIWZ.

W pkt V.A. 2.3.1 znajduje się zapis dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej oraz wiedzy i doświadczenia Wykonawcy:

„…2.3.1 ***wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:***

*-* ***co najmniej 2 roboty budowlane, z których każda obejmowała swoim zakresem budowę, przebudowę lub rozbudowę stacji uzdatniania wody******o wydajności min. 100 m³/h w technologii filtracji ciśnieniowej,***

***- co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie stalowych zbiorników wody uzdatnionej o łącznej pojemności nie mniejszej niż 250 m³****,*

***- co najmniej 2 roboty polegające na zmodernizowaniu, wymianie/ budowie min. trzech studni głębinowych z kręgów betonowych na naziemne termoizolacyjne obudowy studzienne łącznie z wymianą orurowania pomp głębinowych i armatury,***

***- co najmniej 2 roboty polegające na wykonaniu wizualizacji (SCADA) wraz z dostawą stacji operatorskich.”***

Zamawiający wyjaśnia, iż:

1. Zapis dot. „… ***co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie stalowych zbiorników wody uzdatnionej o łącznej pojemności nie mniejszej niż 250 m³”****,* obejmuje wykazanie się 2 robotami, w których Wykonawca wykaże, iż łącznie w ramach tych 2 robót wykonał zbiorniki stalowe o łącznej pojemności nie mniejszej niż 250 m³.
2. Zapis dot. „… ***co najmniej 2 roboty polegające na zmodernizowaniu, wymianie/ budowie min. trzech studni głębinowych z kręgów betonowych na naziemne termoizolacyjne obudowy studzienne łącznie z wymianą orurowania pomp głębinowych i armatury”*** obejmuje wykazanie się przez Wykonawcę 2 robotami budowlanymi polegające na zmodernizowaniu, wymianie/ budowie min. trzech studni głębinowych (w każdej z tych robót po 3 studnie – czyli łącznie 6 studniami) z kręgów betonowych na naziemne termoizolacyjne obudowy studzienne łącznie z wymianą orurowania pomp głębinowych i armatury.