Ogłoszenie nr 500010559-N-2017 z dnia 09-08-2017 r.

**Gmina Lubasz: Utwardzenie placów wraz z odwodnieniem w Lubaszu – II etap

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak
Numer ogłoszenia: 531932-N-2017

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Gmina Lubasz, Krajowy numer identyfikacyjny 57079110600000, ul. ul. B. Chrobrego  37, 64720   Lubasz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 255 60 12, e-mail lubasz@wokiss.pl, faks 67 255 64 62.
Adres strony internetowej (url): www.bip.lubasz.pl

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Utwardzenie placów wraz z odwodnieniem w Lubaszu – II etap

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia***(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na utwardzeniu placów wraz z odwodnieniem w Lubaszu – II etap. Zakres ogólny zadania obejmuje: 1) Roboty przygotowawcze w tym: prace pomiarowe; usunięcie drzew i krzewów; zdjęcie warstwy humusu i darniny; roboty rozbiórkowe, w tym cięcie mechanicznie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych; uprzątnięcie terenu po wykonaniu w/w prac. 2) Wykonanie kanalizacji deszczowej od studni Skd3, Skd4 wraz z wpustami kanalizacji deszczowej W3, W4, W5, W6 do kraty: a) roboty ziemne polegające na wykonaniu wykopów koparkami – 2,9 m³, zasypanie wykopów i zagęszczenie gruntu – 30,847 m³, b) roboty montażowe, w tym ułożenie rur PVC o śr. zewn. 200 mm – 26 m i o śr. zewn. 250 mm - 26 m, montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm – 4 szt., montaż studzienek ściekowych o śr. 500 mm - 4 szt., oraz wykonanie prób szczelności kanałów rurowych 3) Roboty ziemne w tym: wykonanie wykopów w gruntach nieskalnych, wykonanie nasypów, ułożenie geotkaniny z poliestru. 4) Uzbrojenie terenu: regulacja pionowa urządzeń podziemnych - studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - 6 szt. i do włazów kanałowych - 10 szt. 5) Wykonanie podbudowy: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie (chodniki) - 200,00 m², (parkingi) - 460,0 m², (jednia) – 1.075,00 m², (targowisko) - 620,00 m²; wykonanie warstwy mrozoodpornej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm z pospółki: parkingi - 460,00 m², jezdnia - 830,00 m², targowisko - 620,00 m²; wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem - podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 15 kg/m², warstwa gr. 15 cm: parkingi - 460,00 m², jezdnia - 1.075,00 m², targowisko - 620,00 m²; wykonanie podbudowy betonowej o gr. 15 cm: chodniki - 200,00 m², parkingi - 460,00 m², jednia – 1.075,00 m², targowisko - 620,00 m². 6) Wykonanie nawierzchni z brukowanej kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem: chodniki - 200,00 m², parkingi - 460,00 m² kostka czerwona, jednia - 1.075,00 m², targowisko - 620,00 m² kostka grafitowa. 7) Roboty wykończeniowe w tym: umocnienie powierzchni skarp - ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, humusowanie skarp i powierzchni płaskich z obsianiem 1.335,00 m². 8) Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu w tym: pionowych znaków drogowych (znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - szt. 7), ogrodzenia panelowego o wysokości 1,50 m i rozstawie słupków 2,60 m – 18 m oraz wrót o szer. 3 m z siatki panelowej w ramach stalowych - kpl. 1. 9) Montaż elementów ulic w tym: na podsypce cementowo-piaskowej krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm - 303,00 m i krawężników wystających o wymiarach 15x22 (najazdowy) cm - 47,00 m, obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm - 80,00 m, ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych - 71 m. 10) Wykonanie nasadzenie drzew - 3 szt. 11) Wykonanie dokumentacji powykonawczej – inwentaryzacji powykonawczej.

**II.4) Informacja o częściach zamówienia:**
**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV:** 45233140-2

**Dodatkowe kody CPV:**45223300-9, 45232130-2

**SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

**III.3) Informacje dodatkowe:**

**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

|  |
| --- |
|  |
|  |
| **IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:**01/08/2017 **IV.2) Całkowita wartość zamówienia****Wartość bez VAT** 487471.73 **Waluta** PLN**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**Liczba otrzymanych ofert:  2 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:**0**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nieNazwa wykonawcy: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie Email wykonawcy: Adres pocztowy: Śmieszkowo, ul. Wodna 5B Kod pocztowy: 64-700 Miejscowość: Czarnków Kraj/woj.: wielkopolskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:takWykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nieWykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nie**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM****Cena wybranej oferty/wartość umowy**599.590.23 Oferta z najniższą ceną/kosztem 599.590.23 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 727843.84 Waluta: PLN**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcomnieWartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: **IV.8) Informacje dodatkowe:** |

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.